; 所有分号开头的都是注释行
; 
; 在下面输入先验精度信息。格式：方向中误差, 测距固定误差, 测距比例误差
; 数据之间以逗号分隔。
; 





;
; 在下面输入已知坐标数据。格式：点名   纵坐标X,  横坐标Y 
; 注：点名和坐标之间的分隔是空格，不是逗号。空格可以是一个或者多个。
;




;
; 如果有条件数据，那么就在下边输入，没有则不输入任何信息。
;






;
; 这里接着输入观测数据。输入的方式很简单，以测站为输入单位。
; 这里不需要任何额外的信息数据。测站数据输入完毕，整个数据文件
; 也就建立完毕了。
;








